La distance de freinage d'un véhicule jusqu'à l'arrêt total est donnée
 par la formule
$$\begin{tabularx}{12cm}{cX}
$D=\dfrac{4V^2}{1000K}$\kern1cm&$D$ : distance de freinage en $m$.
\par $V$ : vitesse du véhicule en $km/h$.
\par $K$ : coefficient d'adhérence de la route.\\
\end{tabularx}$$
Calcule la distance de freinage pour qu'un véhicule qui roule à
110 $km/h$ sur une route dont le coefficient d'adhérence est 0,25
puisse s'arrêter totalement.